附件1：

**2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额——房屋**

**建筑与装饰工程（一）》J屋面及防水工程**

**LEAC丙烯酸聚合物水泥防水涂料补充定额**

**说 明**

一、本定额与2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关计价政策文件配套执行；

二、防水厚度不同按“厚度每增减项目”执行。

**计算规则**

一、屋面防水，按设计图示尺寸以面积计算。斜屋顶（不包括平屋顶找坡）按斜面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积；屋面女儿墙、山墙、天窗、变形缝、天沟等处的弯起部分应按图示尺寸（如图纸无规定时，女儿墙和缝弯起高度可按300mm、天窗可按500mm）计算，并入屋面工程量内。

二、楼（地）面防水，按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面的构筑物、设备基础等所占面积，不扣除间壁墙及单个≤0.3m2的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积，楼（地）面防水反边高度≤300mm时，按楼（地）面防水计算，反边高度＞300mm时，按墙面防水计算。

